臂长 400+250mm，行程180mm

旋量

W1=0 0 1;r1=0 0 0;

W2=0 0 1;r2=0 0 400;

W3=0 0 1;r3=0 0 650;

W4=0 0 0;r4=0 0 -1;

Rpy=3.1416 3.1416 0;xyz=650 0 300